程序开始

定义确定的

各个参数

开始循环遍历，

当前总花费时间

当前传感器电量减去访问它之前总时间 x 耗电速率

记录当前传感器

的充电时间

当前节点前所有节点减去当前节点充电时间内耗费电量

与最大电量减少值进行比较并更新

与最大电量减少值进行比较并更新

电量损失最大值

根据确定的参数

求得电池容量